附件1

人防工程三类业态场所消防安全隐患自查自改表

场所

基础

信息	使用管理单位名称
工程地址
场所类别

（可多选）	1、人员密集场所：□宾馆饭店 □公共娱乐场所 □商业综合体 □其他类型人员密集场所
2、多业态混合生产经营场所：□ 餐饮 □娱乐 □商业 □仓储 □文化 □体育 □培训 □机动车库 □其他业态
3、小场所：□学校使用 □社区服务 □医疗服务 □小仓储 □小商店 □小餐饮 □小网吧 □小生产加工 □其他小规模经营场所
施工作业和生产经营	未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。

是□ 否□
违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。	是□ 否□
动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。	是□ 否□
施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。	是□ 否□
使用业态为冷库	违规采用易燃可燃保温材料。	是□ 否□
建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施。	是□ 否□
安全疏散条件	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。	是□ 否□
安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。	是□ 否□
应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏或安全疏散标识与实际安全出口不一致。	是□ 否□
地上和地下共用疏散楼梯，且未进行防火分隔。	是□ 否□
未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、管理人员不掌握初期火灾扑救和组织疏散逃生技能。	是□ 否□
多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理。	是□ 否□
人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。	是□ 否□
其他	建筑消防设施损坏停用。	是□ 否□
“三合一”违规住人。	是□ 否□
电动自行车（电瓶）违规停（摆）放充电。	是□ 否□
违规使用燃气。	是□ 否□
搭建临时建筑或改变建筑使用性质不符合消防安全要求。	是□ 否□
自查发现其他隐患
整改情况及计划
责任人

（管理人）
填表日期	年 月 日

附件2

区人防工程三类业态场所消防安全整治情况统计表

（统计日期2月7日-3月31日）

单位：（盖章） 年 月 日

工程数

（个）	发现隐患数

（处）	整改隐患数

（处）	备注
公用工程	退序工程	施工作业和生产经营	安全疏散条件	消防设施损坏停用	“三合一”违规住人	电动自行车（电瓶）违规停（摆）放充电	违规使用燃气	搭建临时建筑或改变建筑使用性质不符合消防安全要求	施工作业和生产经营	安全疏散条件	消防设施损坏停用	“三合一”违规住人	电动自行车（电瓶）违规停（摆）放充电	违规使用燃气	搭建临时建筑或改变建筑使用性质不符合消防安全要求
附件3

区公用人防工程安全风险评估情况统计表

单位：(盖章) 年 月 日

工程总数

（个）	安全风险等级	风险工程数量

（个）	主要业态分布	检查发现的隐患数	整改情况	主要风险及等级

（高、中、低、无）	安防措施	列为监控

重点数
结构	火灾	水灾	电气	管理	整改数	未整改数	结构	火灾	水灾	电气	管理	结构	火灾	水灾	电气	管理
重大
较大
一般
低
备注
注：1、风险评估情况统计截至3月31日，之后在网格化系统内每月底更新数据；2、在册公用人防工程与退序工程分开统计。